**СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013**

Приложение *Х*

(обязательное)

**КАРТА КОНТРОЛЯ**

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.29.105 – 2013 «Мостовые сооружения. Укрепление конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям»**

**при выполнении вида работ: «Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Элемент контроля** | **Подлежит проверке** | **Требования, предъявляемые при проведении работ** | **Способ проверки соответствия** | **Результат** | | **Приложения, примечания** |
|  |  |  |  |  | **Норма** | **Соответствие («+», «-»)** |  |
| **Этап 1: Организация строительного производства** | | | | | | | |
| 1.1 | СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 |  | Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 | Документарный | Наличие СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013 |  |  |
| 1.2 | Проектная документация |  | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36 | Документарный | Наличие разделов по укрепительным работам конусов и откосов насыпей на подходах к мостовым сооружениям |  |  |
| 1.3 | Рабочая документация |  | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 | Документарный | 1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство»  2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика). |  |  |
| 1.4 | Исполнительная документация |  | Соответствие требованиям РД 11.02.2006, РД 11-05-2007 | Документарный | Наличие журналов производства работ  (общего и специального журналов работ) |  |  |
| 1.5 | Метрологическая поверка используемых средств измерений |  | Наличие поверки используемых средств измерений | Документарный | Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения |  |  |
| **Этап 2: Контроль поставленных комплектующих материалов и изделий** | | | | | | | |
| 2.1 | Бетонная смесь |  | Качество смеси должно соответствовать требованиям п.4.2.1-4.2.4, 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный | 1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля  2. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе бетонной смеси  3. Наличие протокола/акта испытаний бетонной смеси  4. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) |  |  |
| 2.2 | Бетон |  | Соответствие бетона требованиям п.4.1.1-4.1.3, 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)  2. Наличие записи в журнале входного контроля |  |  |
| 2.3 | Цементно-песчаный раствор |  | Контроль характеристик и качества цементно-песчаного раствора на соответствие требованиям проекта и п.4.3.1, 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный | 1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля  2. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе цементно-песчаного раствора  3. Наличие протокола/акта испытаний цементно-песчаного раствора  4. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) |  |  |
| 2.4 | Химические добавки |  | Соответствие химических добавок требованиям п.4.4.1, 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)  2. Наличие записи в журнале входного контроля |  |  |
| 2.5 | Доски-опалубки |  | Соответствие досок-опалубок требованиям п.4.5.1, 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)  2. Наличие записи в журнале входного контроля |  |  |
| 2.6 | Вода для бетона и цементно-песчаного раствора |  | Соответствие воды требованиям п.4.6.1, 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)  2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля |  |  |
| 2.7 | Сборные элементы |  | Соответствие сборных элементов требованиям п.4.7.1 -4.7.3, 6.2.1, 6.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)  2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля |  |  |
| 2.8 | Каменный материал и песок |  | Контроль характеристик каменного материала и песка на соответствие требованиям п.4.8.1 -4.8.9, 6.2.1, 6.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный | 1. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля  2. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)  3. Наличие журнала лабораторного контроля  4. Протоколы/акты испытаний |  |  |
| 2.9 | Геосинтетический материал |  | Соответствие геосинтетического материала требованиям п.4.9.1 -4.9.3, 6.2.1, 6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)  2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля  3. Сплошность, целостность полотен материала |  |  |
| **Этап 3: Подготовительные работы** | | | | | | | |
| 3.1 | Планировочные работы |  | Контроль выполнения планировочных работ согласно требованиям п.5.2.3.1-5.2.3.4, 6.3.1, 6.3.4, табл.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по выполнению планировочных работ в общем журнале работ  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль геометрических параметров конусов и откосов насыпей согласно требованиям п. 6.3.1, 6.3.4, табл.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 3.2 | Уплотнение грунта |  | Контроль выполнения работ по уплотнению грунта согласно требованиям п.5.2.4.1-5.2.4.4, 6.3.1, 6.3.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по расчистке и планировке площадки в общем журнале работ  2. Наличие данных по коэффициенту уплотнения грунта конусов и откосов насыпи в журнале лабораторных работ  3. Наличие протоколов испытаний по контролю плотности грунтов |  |  |
|  | Контроль коэффициента уплотнения грунта конусов и откосов насыпи согласно требованиям п. 5.2.4.1, 6.3.5, табл.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный |  |  |
| 3.3 | Разбивочные работы |  | Контроль выполнения разбивочных работ согласно требованиям п.5.2.5.1, 6.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный | 1.Наличие данных в оперативном журнале геодезических работ  2.Наличие данных в журнале технического нивелирования  3.Наличие данных в журнале тахеометрической съемки  4.Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| **Этап 4: Устройство упорной призмы** | | | | | | | |
| 4.1 | Разработка траншеи |  | Контроль выполнения работ по разработке траншеи согласно требованиям п.5.3.3, 6.3.1, 6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по разработке траншеи в общем журнале работ  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ  3. Наличие данных по плотности грунта в траншеях в журнале лабораторного контроля  4. Наличие протоколов испытаний на плотность грунта в траншеях |  |  |
|  | Контроль плотности грунта в траншеях под блоки упорной призмы согласно требованиям п. 6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 |  |  |  |
|  | Контроль геометрических размеров траншеи согласно требованиям п. 6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 4.2 | Устройство выравнивающей подушки из щебня |  | Контроль выполнения работ по устройству выравнивающей подушки из щебня согласно требованиям п.5.3.4, 6.3.1, 6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству выравнивающей подушки из щебня в общем журнале работ  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль толщины слоя щебеночной подготовки согласно требованиям п.6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный |  |  |
| 4.3 | Устройство упорного блока |  | Контроль выполнения работ по устройству упорного блока согласно требованиям п.5.3.5-5.3.8, 6.3.1, 6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующей записи по устройству упорного блока в общем журнале работ  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | а) сборные железобетонные блоки |  | Контроль выполнения работ по укладке железобетонных блоков согласно требованиям п.5.3.5.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - укладке железобетонных блоков;  - заполнению швов между блоками цементно-песчаным раствором;  - засыпке пазух упорной призмы щебнем с уплотнением  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по заполнению швов между блоками цементно-песчаным раствором согласно требованиям п.5.3.5.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по засыпке пазух упорной призмы щебнем с уплотнением согласно требованиям п.5.3.5.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль геометрических размеров элементов и их положения согласно требованиям п.6.3.2, 6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный |  |  |
|  | б) монолитные бетонные блоки |  | Контроль выполнения работ по установке опалубки согласно требованиям п.5.3.6.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - установке опалубки;  - укладке бетонной смеси;  - уходу за бетоном упорной призмы;  - засыпке пазух упорной призмы щебнем с уплотнением  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ  3. Наличие данных в журнале бетонных работ  4. Наличие данных в журнале ухода за бетоном |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по укладке бетонной смеси согласно требованиям п. 5.3.6.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по уходу за бетоном упорной призмы согласно требованиям п.5.3.6.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по засыпке пазух упорной призмы щебнем с уплотнением согласно требованиям п.5.3.5.4, 5.3.6.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль геометрических размеров элементов и их положения согласно требованиям п.6.3.2, 6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный |  |  |
|  | в) каменная рисберма |  | Контроль выполнения работ по укладке каменного материала в траншею согласно требованиям п.5.3.7.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - укладке каменного материала в траншею;  - уплотнению каменной рисбермы;  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по уплотнению каменной рисбермы согласно требованиям п.5.3.7.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль геометрических размеров элементов и их положения согласно требованиям п.6.3.2, 6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный |  |  |
|  | г) коробчатый габион |  | Контроль выполнения работ по сборке сетчатых каркасов габионов согласно требованиям п.5.3.8.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - сборке сетчатых каркасов габионов;  - установке каркасов в траншее и засыпке каркасов камнем;  - соединению каркасов  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по установке каркасов в траншее и засыпке каркасов камнем согласно требованиям п.5.3.8.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по соединению каркасов согласно требованиям СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль геометрических размеров элементов и их положения согласно требованиям п.6.3.2, 6.3.7, табл.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный |  |  |
| **Этап 5: Устройство слоя подготовки (обратного фильтра)** | | | | | | | |
| 5.1 а) | Устройство слоя подготовки из минеральных материалов |  | Контроль выполнения работ по устройству слоя подготовки из минеральных материалов согласно требованиям п.5.4.2.1-5.4.2.5, 5.4.4, 6.3.1, 6.3.6, табл.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - распределению каменного материала и планировке слоя;  - уплотнению слоя подготовки;  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ  3. Наличие данных о ровности слоя подготовки в журнале технического нивелирования |  |  |
|  | Контроль толщины слоя подготовки согласно требованиям п.6.3.6, табл.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности слоя подготовки согласно требованиям п.6.3.6, табл.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль режима уплотнения слоя подготовки согласно требованиям п.5.4.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения слоя подготовки согласно требованиям п.5.4.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Визуальный |  |  |
| 5.1 б) | Устройство слоя подготовки из геотекстиля |  | Контроль выполнения работ по устройству слоя подготовки из геотекстиля согласно требованиям п.5.4.3.1-5.4.3.4, 5.4.4, 6.3.1, 6.3.6, табл.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - устройству анкерной траншеи вдоль бровки насыпи (если предусмотрено проектом);  - укладке полотен геотекстиля на поверхности конуса и откоса насыпи;  - закреплению полотен геотекстиля.  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль величины нахлеста полотен геотекстиля согласно требованиям п.5.4.3.3, 6.3.6, табл.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль прилегания геотекстиля к поверхности откоса согласно требованиям п. 6.3.6, табл. 6 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Визуальный |  |  |
| **Этап 6: Устройство конструкций укрепления** | | | | | | | |
| 6.1 а) | Устройство конструкций укрепления из решетчатых сборных конструкций |  | Контроль выполнения работ по монтажу решетчатых сборных конструкций согласно требованиям п.5.5.2.1-5.5.2.7, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.8, табл.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - укладке элементов решетчатых сборных конструкций;  - креплению уложенных элементов решетчатых сборных конструкций;  - заполнению ячеек решетчатых сборных конструкций заполнителем с уплотнением. |  |  |
|  | Контроль плотности прилегания элементов решетчатых сборных конструкций к слою подготовки согласно требованиям п.5.5.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль толщины слоя заполнителя в ячейках решетчатых сборных конструкций согласно требованиям п.5.5.2.7, 6.3.8, табл.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 6.1 б) | Устройство конструкций укрепления из сборных железобетонных плит |  | Контроль выполнения работ по монтажу сборных железобетонных плит согласно требованиям п.5.5.3.1-5.5.3.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.8, табл.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - укладке железобетонных плит;  - омоноличиванию стыков, швов между плитами цементо-песчаным раствором или бетонной смесью; |  |  |
|  | Контроль ширины швов между смежными плитами согласно требованиям п.6.3.8, табл.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль выступов отдельных плит согласно требованиям п. 6.3.8, табл.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 6.1 в) | Устройство конструкций укрепления из монолитных железобетонных плит |  | Контроль выполнения работ по устройству конструкций укрепления из монолитных железобетонных плит согласно требованиям п.5.5.4.1-5.5.4.10, 6.3.1, 6.3.9, табл.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - монтажу железобетонных элементов деформационного шва;  - гидроизоляции железобетонных элементов деформационного шва;  - установке арматурных сеток и каркасов;  - установке опалубки из антиспептированных досок;  - укладке бетонной смеси;  - уходу за свежеуложенным бетоном.  2. Наличие данных в журнале бетонных работ  3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль плотности прилегания элементов деформационного шва к слою подготовки согласно требованиям п.5.5.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Визуальный |  |  |
|  | Контроль положения плит относительно друг друга согласно требованиям п.6.3.9, табл.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Инструментальный |  |  |
|  | Контроль равномерности распределения бетонной смеси согласно требованиям п.5.5.4.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Визуальный |  |  |
|  |  |  | Контроль расхода пленкообразующих материалов по поверхности свежеуложенного бетона согласно требованиям п.5.5.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 6.1 г) | Устройство конструкций укрепления из монолитного бетонного покрытия |  | Контроль выполнения работ по устройству конструкций укрепления из монолитного бетонного покрытия согласно требованиям п.5.5.5.1-5.5.5.4, 5.5.4.7-5.5.4.10, 6.3.1, 6.3.9, табл.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - установке опалубки и элементов деформационного шва;  - установке арматурных сеток;  - укладке бетонной смеси;  - уходу за свежеуложенным бетоном.  2. Наличие данных в журнале бетонных работ  3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль плотности прилегания элементов деформационного шва к слою подготовки согласно требованиям п.5.5.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Визуальный |  |  |
|  | Контроль равномерности распределения бетонной смеси согласно требованиям п.5.5.4.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Визуальный |  |  |
|  | Контроль расхода пленкообразующих материалов по поверхности свежеуложенного бетона согласно требованиям п.5.5.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 6.1 д) | Устройство конструкций укрепления из объемных георешеток |  | Контроль выполнения работ по монтажу объемных георешеток согласно требованиям п.5.5.6.1-5.5.6.5, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.10, табл.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - установке секций объемных георешеток;  - заполнению ячеек объемных георешеток с выравниванием и уплотнением материала заполнения (щебень, ПГС, растительный грунт, бетонная смесь);  2. Наличие данных в журнале бетонных работ (при использовании в качестве заполнителя ячеек бетонной смеси)  3. Наличие данных в журнале ухода за бетоном(при использовании в качестве заполнителя ячеек бетонной смеси) |  |  |
|  | Контроль продольных и поперечных стыков секций георешеток согласно требованиям п.6.3.10, табл.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль толщины заполнителя в ячейках георешетки согласно требованиям п.6.3.10, табл.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 6.1 е) | Устройство конструкций укрепления из матрасов |  | Контроль выполнения работ по монтажу матрасов согласно требованиям п.5.5.7.1-5.5.7.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.8, табл.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - установке и сборке сетчатых матрасов;  - соединению панелей матрасов;  - установке матрасов в проектное положение;  - заполнению матрасов каменным материалом; |  |  |
|  | Контроль стыков граней соседних матрасов согласно требованиям п.6.3.8, табл.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Визуальный |  |  |
|  | Контроль выступов отдельных матрасов над соседними согласно требованиям п.6.3.8, табл.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль толщины щебня в матрасе согласно требованиям п.5.5.7.1, 6.3.8, табл.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| **Этап 7: Завершающие работы** | | | | | | | |
| 7.1 | Завершающие работы |  | Контроль выполнения завершающих работ согласно требованиям п.5.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.105 | Документарный/ Визуальный | Наличие регистрирующих записей в общем журнале работ по:  - демонтажу технологического оборудования и ограждений;  - очистке и планировке строительной площадки; |  |  |
| Примечания  1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.29.105. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.  2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528. | | | | | | | |

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.29.105 соблюдены в полном объеме.

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.29.105 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,

принимавшего участие в проверке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.