**СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011**

Приложение *Х*

(обязательное)

**КАРТА КОНТРОЛЯ**

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.29 – 2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 1. Строительство дополнительных слоев оснований дорожных одежд.**

**при выполнении вида работ: «Устройство оснований автомобильных дорог»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Элемент контроля** | **Подлежит проверке** | **Требования, предъявляемые при проведении работ** | **Способ проверки соответствия** | **Результат** | | **Приложения, примечания** |
| **Норма** | **Соответствие («+», «-»)** |
| **Этап 1: Организация строительного производства** | | | | | | | |
| 1.1 | СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 |  | Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.29-2011 | Документарный | Наличие документа |  |  |
| 1.2 | Проектная документация |  | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36 | Документарный | Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках слоев основания |  |  |
| 1.3 | Рабочая документация |  | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 | Документарный | 1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство»  2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика). |  |  |
| 1.4 | Исполнительная документация |  | Соответствие требованиям РД 11.02.2006, РД 11-05-2007 | Документарный | Наличие журналов производства работ  (общего и специальных журналов работ) |  |  |
| 1.5 | Метрологическая поверка используемых средств измерений |  | Наличие поверки используемых средств измерений | Документарный | Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения |  |  |
| **Этап 2: Контроль поставленных комплектующих материалов и изделий** | | | | | | | |
| 2.1 | Грунты |  | Контроль характеристик грунта согласно п. 5.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 на соответствие требованиям п. 4.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.30 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297  2. Наличие сопроводительной документации  3. Наличие журнала лабораторного контроля  4. Наличие журнала физико-механических свойств грунтов  5. Протоколы испытаний грунтов |  |  |
| 2.2 | Песок |  | Контроль характеристик песка на соответствие требованиям п. 4.1, п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297  2. Наличие сопроводительной документации  3. Наличие журнала лабораторного контроля  4. Протоколы испытаний грунтов |  |  |
| 2.3 | Щебень |  | Контроль характеристик щебня на соответствие требованиям п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297  2. Наличие сопроводительной документации  3. Наличие журнала лабораторного контроля  4. Протоколы испытаний грунтов |  |  |
| 2.4 | Гравий |  | Контроль характеристик гравия на соответствие требованиям п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297  2. Наличие сопроводительной документации  3. Наличие журнала лабораторного контроля  4. Протоколы испытаний грунтов |  |  |
| 2.5 | Металлургические и топливные шлаки |  | Контроль характеристик шлаков на соответствие требованиям п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297  2. Наличие сопроводительной документации  3. Наличие журнала лабораторного контроля  4. Протоколы испытаний грунтов |  |  |
| 2.6 | Геотекстиль |  | Контроль качества геотекстиля на соответствие требованиям п. 4.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации  2. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297 с обязательным заполнением следующих граф:  1. Тип/марка продукции  2. Номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа  3. Количество продукции |  |  |
| 2.7 | Теплоизоляционные плиточные материалы (пенопласт) |  | Контроль качества теплоизоляционных материалов | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации  2. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297 с обязательным заполнением следующих граф:  1. Тип/марка продукции  2. Номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа  3. Количество продукции |  |  |
| 2.8 | Песчано-гравийные, песчано-щебеночные смеси |  | Контроль качества смеси на соответствие требованиям п. 4.1, п. 5.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе смеси  2. Наличие протокола испытаний смеси  3. Наличие сопроводительной документации |  |  |
| 2.9 | Бетонные и золошлаковые смеси |  | Контроль качества смеси согласно п. 5.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 на соответствие требованиям п. 4.2, п. 6.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.32 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе смеси  2. Наличие протокола испытаний смеси  3. Наличие сопроводительной документации |  |  |
| 2.10 | Каменные материалы, обработанные вяжущими и укрепленные грунты |  | Контроль качества смеси согласно п. 5.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 на соответствие требованиям раздела 5 СТО НОСТРОЙ 2.25.30 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе смеси  2. Наличие протокола испытаний смеси |  |  |
| **Этап 3: Подготовительные работы** | | | | | | | |
| 3.1 | Приемка нижележащих слоев |  | Контроль выполнения предшествующих работ | Документарный | 1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ  2. Наличие ведомости приемки нижележащего слоя |  |  |
| **Этап 4: Устройство дополнительных слоев оснований** | | | | | | | |
| **4.1 Из песчано-гравийных или песчано-щебеночных смесей** | | | | | | | |
| 4.1.1 | Укладка смеси |  | Контроль выполнения работ по укладке смеси согласно п.5.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 и п.6.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.31 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке смеси  2. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе смеси  3. Наличие протокола испытаний смеси |  |  |
|  | Контроль равномерного распределения смеси согласно п.6.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.31 | Визуальный |  |  |
|  | Контроль влажности смеси согласно п.5.1.1, п.6.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29, Приложению Б (таблица Б.1) СТО НОСТРОЙ 2.25.31 | Документарный |  |  |
| 4.1.2 | Увлажнение слоя |  | Контроль выполнения работ по увлажнению слоя основания согласно п.5.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.29, п.6.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.31 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по увлажнению слоя основания  2. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе смеси  3. Наличие протокола испытаний смеси |  |  |
|  | Контроль влажности слоя основания согласно п.5.1.1, п.6.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29, п.6.2.3, Приложению Б (таблица Б.1) СТО НОСТРОЙ 2.25.31 | Документарный |  |  |
| 4.1.3 | Уплотнение слоя |  | Контроль выполнения работ по уплотнению слоя основания согласно п.5.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.29, п.6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.31 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению слоя основания  2. Наличие акта пробного уплотнения дополнительного слоя основания  3. Наличие журнала лабораторных работ  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п.6.1 (Таблица 2, Примечание 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29,  Приложению Б (таблица Б.1) СТО НОСТРОЙ 2.25.31 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения слоя согласно п.6.1 (Таблица 2, Примечание 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный |  |  |
| 4.1.4 | Качество поверхности слоя |  | Контроль высотных отметок согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие журнала технического нивелирования  2. Наличие ведомости приемки основания  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству дополнительных слоев оснований |  |  |
|  | Контроль ширины основания согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль толщины слоя согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный |  |  |
| **4.2 Из бетонных и золошлаковых смесей** | | | | | | | |
| 4.2.1 | Укладка смеси |  | Контроль выполнения работ по укладке смеси согласно п.5.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 и п.8.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.32 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке смеси  2. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе смеси  3. Наличие протокола испытаний смеси |  |  |
|  | Контроль качества бетонной смеси согласно п.9.8.7 (Таблица 3) СТО НОСТРОЙ 2.25.32 | Документарный |  |  |
|  | Контроль погодных условий согласно п.5.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29, п.4.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.32 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 4.2.2 | Уплотнение слоя |  | Контроль выполнения работ по уплотнению слоя основания согласно п.8.7-8.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.32 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению слоя основания  2. Наличие акта пробного уплотнения дополнительного слоя основания  3. Наличие журнала лабораторных работ  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения слоя согласно п.9.8.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.32 | Документарный |  |  |
| 4.2.3 | Устройство продольных и поперечных швов |  | Контроль выполнения работ по устройству продольных и поперечных швов согласно п.5.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29, п.8.12-8.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству продольных и поперечных швов  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству продольных и поперечных швов |  |  |
| 4.2.4 | Уход за бетоном |  | Контроль выполнения работ по нанесению пленкообразующего материала согласно п.8.14, п.9.8.4, п.9.8.7 (Таблица 3) СТО НОСТРОЙ 2.25.32 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по нанесению пленкообразующего материала |  |  |
| 4.2.5 | Качество поверхности слоя |  | Контроль высотных отметок согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие журнала технического нивелирования  2. Наличие ведомости приемки основания  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству дополнительных слоев оснований |  |  |
|  | Контроль ширины основания согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль толщины слоя согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный |  |  |
| **4.3 Из каменных материалов, обработанных вяжущими и укрепленных грунтов** | | | | | | | |
| 4.3.1 | Укладка смеси |  | Контроль выполнения работ по укладке смеси согласно п.5.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29, п.6.4.5, п.6.5.2-6.5.5, п.6.6.3-6.6.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.30 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке смеси  2. Наличие записи в журнале лабораторного контроля о составе смеси  3. Наличие протокола испытаний смеси |  |  |
|  | Контроль влажности смеси согласно п.7.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.30 | Документарный |  |  |
|  | Контроль погодных условий согласно п.5.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.29, п.6.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.30 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 4.3.2 | Уплотнение слоя |  | Контроль выполнения работ по уплотнению слоя основания согласно п.6.4.5-6.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.30 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению слоя основания  2. Наличие акта пробного уплотнения дополнительного слоя основания  3. Наличие журнала лабораторных работ  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п.6.1 (Таблица 2, Примечание 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29,  Приложению Б (таблица Б.1) СТО НОСТРОЙ 2.25.31 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения слоя согласно п.6.5.2, 7.1.1, 7.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.30 | Документарный |  |  |
| 4.3.3 | Уход за слоем основания |  | Контроль выполнения работ по уходу за слоем основания согласно п.6.4.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.30 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уходу за слоем основания |  |  |
| 4.3.4 | Качество поверхности слоя |  | Контроль высотных отметок согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие журнала технического нивелирования  2. Наличие ведомости приемки основания  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству дополнительных слоев оснований |  |  |
|  | Контроль ширины основания согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль толщины слоя согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный |  |  |
| **4.4 Из теплоизоляционных плиточных материалов** | | | | | | | |
| 4.4.1 | Устройство выравнивающего слоя из песка |  | Контроль выполнения работ по устройству выравнивающего слоя из песка согласно п.5.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству выравнивающего слоя  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству выравнивающего слоя |  |  |
| 4.4.2 | Укладка теплоизоляционных плиточных материалов |  | Контроль выполнения работ по укладке теплоизоляционных плиточных материалов согласно п.5.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке теплоизоляционных плиточных материалов  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по укладке теплоизоляционных плиточных материалов |  |  |
|  | Контроль равномерности опирания плит на поверхность земляного полотна согласно п.6.2 (Таблица 3) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 4.4.3 | Отсыпка первого слоя дорожной одежды над плитами |  | Контроль выполнения работ по отсыпке первого слоя дорожной одежды над плитами согласно п.5.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке первого слоя дорожной одежды над плитами |  |  |
|  | Контроль толщины отсыпаемого первого слоя дорожной одежды над плитами согласно п.6.2 (Таблица 3) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 4.4.4 | Уплотнение слоя |  | Контроль выполнения работ по уплотнению слоя основания согласно п.6.4.5-6.4.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.30, п.6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.31 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению слоя основания  2. Наличие акта пробного уплотнения дополнительного слоя основания  3. Наличие журнала лабораторных работ  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения слоя согласно п.6.5.2, 7.1.1, 7.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.30 | Документарный |  |  |
| 4.4.5 | Качество поверхности слоя |  | Контроль высотных отметок согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие журнала технического нивелирования  2. Наличие ведомости приемки основания  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству дополнительных слоев оснований |  |  |
|  | Контроль ширины основания согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль толщины слоя согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный |  |  |
| **4.5 С устройством прослоек из геотекстиля** | | | | | | | |
| 4.5.1 | Подготовка основания |  | Контроль выполнения работ по подготовке слоя основания согласно п.5.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению слоя основания  2. Наличие акта пробного уплотнения дополнительного слоя основания  3. Наличие журнала лабораторных работ  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения подготовленного слоя основания согласно п.5.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный |  |  |
| 4.5.2 | Укладка и крепление геотекстиля |  | Контроль выполнения работ по укладке и креплению геотекстиля согласно п.5.1.5-5.1.6, п.5.1.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке и креплению геотекстиля  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по укладке геотекстиля |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по перекрытию полотнищ согласно п.5.1.6, п.6.2 (Таблица 3) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по закреплению геотекстиля согласно п.5.1.5-5.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 4.5.3 | Отсыпка вышележащего слоя |  | Контроль выполнения работ по отсыпке лежащего на геотекстиле слоя согласно п.5.1.4-5.1.5, п.5.1.7-5.1.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке лежащего на геотекстиле слоя |  |  |
|  | Контроль толщины отсыпаемого слоя согласно п.5.1.9, п.6.2 (Таблица 3) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный |  |  |
| 4.5.4 | Уплотнение слоя |  | Контроль выполнения работ по уплотнению слоя основания | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению слоя основания  2. Наличие акта пробного уплотнения дополнительного слоя основания  3. Наличие журнала лабораторных работ  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения слоя | Документарный |  |  |
| 4.5.5 | Качество поверхности слоя |  | Контроль высотных отметок согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный | 1. Наличие журнала технического нивелирования  2. Наличие ведомости приемки основания  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству дополнительных слоев оснований |  |  |
|  | Контроль ширины основания согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль толщины слоя согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно п.6.1 (Таблица 2) СТО НОСТРОЙ 2.25.29 | Документарный |  |  |
| Примечания  1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.29. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.  2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.  \* - наличие данной документации проверяется при необходимости проведения буровзрывных работ | | | | | | | |

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.29 соблюдены в полном объеме.

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.29 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,

принимавшего участие в проверке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.