**СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011**

Приложение *Х*

(обязательное)

**КАРТА КОНТРОЛЯ**

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.35 – 2011 Автомобильные дороги. Устройство оснований дорожных одежд. Часть 7. Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята»**

**при выполнении вида работ: «Устройство оснований автомобильных дорог»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Элемент контроля** | **Подлежит проверке** | **Требования, предъявляемые при проведении работ** | **Способ проверки соответствия** | **Результат** | **Приложения, примечания** |
| **Норма** | **Соответствие («+», «-»)** |
| **Этап 1: Организация строительного производства** |
| 1.1 | СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 |  | Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 | Документарный | Наличие СТО НОСТРОЙ 2.25.35-2011 |  |  |
| 1.2 | Проектная документация |  | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36 | Документарный | Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках слоев оснований с асфальтобетонным гранулятом |  |  |
| 1.3 | Рабочая документация |  | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 | Документарный | 1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика). |  |  |
| 1.4 | Исполнительная документация |  | Соответствие требованиям РД 11.02.2006, РД 11-05-2007 | Документарный | Наличие журналов производства работ(общего и специальных журналов работ) |  |  |
| 1.5 | Метрологическая поверка используемых средств измерений |  | Наличие поверки используемых средств измерений | Документарный | Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения |  |  |
| 1.6 | Хранение материалов (асфальтогранулят) |  | Контроль условий хранения материалов согласно п. 9.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 |  |  |  |  |
| **Этап 2: Входной контроль материалов** |
| 2.1 | Асфальтогранулобетонная смесь |  | Контроль характеристик и качества смеси на соответствие требованиям проекта и п. 5.1, 5.2, 10.1.2, Приложения А СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 242972. Наличие журнала лабораторных работ3. Протоколы испытаний смеси4. Наличие сопроводительной документации |  |  |
| 2.2 | Грунтобетонная смесь |  | Контроль характеристик и качества с меси на соответствие требованиям проекта и п. 5.2, 5.6, 10.1.2, Приложения Б СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 242972. Наличие журнала лабораторных работ3. Протоколы испытаний смеси4. Наличие сопроводительной документации |  |  |
| 2.3 | Скелетный материал (щебень, песок, ПГС, ЩГПС) |  | Контроль характеристик скелетного материала на соответствие требованиям проекта и п. 5.3, 10.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 242972. Наличие журнала лабораторных работ3. Протоколы испытаний 4. Наличие сопроводительной документации |  |  |
| 2.4 | Вяжущие |  | Контроль характеристик вяжущего на соответствие требованиям проекта и п.5.4, 10.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 242972. Наличие сопроводительной документации |  |  |
| **Этап 3: Подготовительные работы** |
| 3.1 | Приемка нижележащих слоев |  | Контроль выполненных работ по укладке нижележащего слоя дорожной одежды  | Документарный | 1. Наличие акта освидетельствования скрытых работ2. Наличие ведомости приемки нижележащего слоя |  |  |
| **Этап 4: Строительство оснований с использованием асфальтобетонного гранулята** |
| 4.1.1 | Приготовление смеси (асфальтогранулобетонной или грунтобетонной) |  | Контроль выполнения работ по приготовлению смеси согласно п.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный/ Визуальный | 1. Запись в общем журнале работ о приготовлении смеси2. Журнал лабораторных работ3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль нормы расхода компонентов смеси согласно п.10.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный |  |  |
|  | Контроль качества приготовленной смеси согласно разделу 8, п.10.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный |  |  |
|  | Контроль влажности смеси согласно п. 10.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный |  |  |
| 4.1.2 | Укладка смеси |  | Контроль выполнения работ по укладке смеси согласно п. 9.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ по укладке смеси |  |  |
|  | Контроль толщины укладываемого слоя согласно п. 9.4, 10.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный |  |  |
| 4.1.3 | Уплотнение слоя из смеси |  | Контроль выполнения работ по уплотнению слоя согласно п. 9.6, 9.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению2. Журнал лабораторных работ3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль качества уплотнения согласно п.9.8, 10.1.2, Приложению Д СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный |  |  |
| 4.1.4 | Уход за слоем  |  | Контроль выполнения работ по уходу за слоем основания согласно п. 9.13, 9.14 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный | Наличие записи в журнале общих работ о проведении работ по уходу |  |  |
| 4.1.5 | Качество уложенного слоя |  | Контроль толщины слоя основания согласно разделу 8, п. 10.2.3, Приложению Д СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный/ Инструментальный | 1. Журнал технического нивелирования 2. Журнал лабораторных работ3. Протоколы испытаний4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ по устройству слоя основания 5. Наличие ведомости приемки сл оя основания |  |  |
|  | Контроль ровности слоя основания согласно п. 10.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль качества слоя основания согласно п.10.2.2, 10.2.3, 10.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.35 | Документарный |  |  |
| Примечания 1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.35. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ. 2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528. |

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.35 соблюдены в полном объеме.

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.35 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Фамилия, Имя, Отчество Подпись

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,

принимавшего участие в проверке:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.