**СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011**

Приложение *Х*

(обязательное)

**КАРТА КОНТРОЛЯ**

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.28 – 2011 Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 6. Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты.**

**при выполнении вида работ: «Работы по устройству земляного полотна для автомобильных дорог»**

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОГРН:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Номер свидетельства о допуске:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Сведения об объекте:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Основание для проведения проверки:

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Элемент контроля** | **Подлежит проверке** | **Требования, предъявляемые при проведении работ** | **Способ проверки соответствия** | **Результат** | | **Приложения, примечания** |
|  |  |  |  |  | **Норма** | **Соответствие («+», «-»)** |  |
| **Этап 1: Организация строительного производства** | | | | | | | |
| 1.1 | СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 |  | Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 | Документарный | Наличие документа |  |  |
| 1.2 | Проектная документация |  | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36 | Документарный | Наличие разделов, содержащих сведения об основных параметрах и характеристиках земляного полотна |  |  |
| 1.3 | Рабочая документация |  | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 | Документарный | 1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство»  2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика). |  |  |
| 1.4 | Исполнительная документация |  | Соответствие требованиям РД 11.02.2006, РД 11-05-2007 | Документарный | Наличие журналов производства работ  (общего и специальных журналов работ) |  |  |
| 1.5 | Метрологическая поверка используемых средств измерений |  | Наличие поверки используемых средств измерений | Документарный | Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения |  |  |
| **Этап 2: Входной контроль материалов** | | | | | | | |
| 2.1 | Грунт для земляных работ |  | Контроль характеристик грунта на соответствие требованиям п. 4.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297  2. Наличие журнала лабораторных работ  3. Протоколы испытаний грунта  4. Наличие журнала физико-механических свойств грунтов |  |  |
| 2.2 | Геотекстиль |  | Контроль качества геотекстиля на соответствие требованиям п. 4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации  2. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297 с обязательным заполнением следующих граф:  1. Тип/марка продукции  2. Номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа  3. Количество продукции |  |  |
| 2.3 | Теплоизоляционные материалы |  | Контроль качества теплоизоляционных материалов на соответствие требованиям п. 4.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации  2. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297 с обязательным заполнением следующих граф:  1. Тип/марка продукции  2. Номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа  3. Количество продукции |  |  |
| 2.4 | Объемные георешетки |  | Контроль качества объемных георешеток на соответствие требованиям п. 4.4, п. 6.7.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие сопроводительной документации  2. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297 с обязательным заполнением следующих граф:  1. Тип/марка продукции  2. Номер партии, дата изготовления и номер сопроводительного документа  3. Количество продукции |  |  |
| 2.5 | Заполнители для объемных георешеток (песок, щебень, грунт) |  | Контроль качества материалов заполнения на соответствие требованиям п. 6.7.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие записи в журнале входного контроля по ГОСТ 24297  2. Наличие журнала лабораторных работ  3. Протоколы испытаний |  |  |
| 2.6 | Торфопесчаная смесь |  | Контроль выполнения работ по приготовлению торфопесчаной смеси согласно п.6.8.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный |  |  |  |
| **Этап 3: Подготовительные работы** | | | | | | | |
| 3.1 | Создание геодезической разбивочной основы и закрепление рабочей площадки |  | Контроль выполнения работ по разбивке и закреплению рабочей площадки согласно п. 6.1.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие журнала геодезических работ  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 3.2 | Расчистка полосы отвода (снятие мохового, дернового слоя, выторфовывание, корчевка пней и удаление кустарника) |  | Контроль выполнения работ по расчистке полосы отвода согласно п.6.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по расчистке полосы отвода  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| **Этап 4: Строительство земляного полотна**  **4.1 Земляное полотно из крупнообломочных и песчаных грунтов**  а – обеспечение поднятия верхнего горизонта вечной мерзлоты не ниже подошвы насыпи; | | | | | | | |
| 4.1.1а | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) |  | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству кюветов, канав и дренажей  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.1.2а | Послойная отсыпка нижнего слоя насыпи до 0,5 м способом «от себя» |  | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке нижнего слоя насыпи способом «от себя» согласно п. 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке нижнего слоя насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала лабораторного контроля  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 4.1.3а | Послойная отсыпка последующих слоев насыпи продольным способом |  | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке нижнего слоя насыпи способом «от себя» согласно п. 6.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке последующих слоев насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала лабораторного контроля  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 4.1.4а | Послойное уплотнение |  | Контроль выполнения работ по послойному уплотнению согласно п. 6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Наличие акта пробного уплотнения  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.1.5а | Планировка верха земляного полотна |  | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие ведомости приемки земляного полотна  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| б – допущение оттаивания грунтов в основании насыпи | | | | | | | |
| 4.1.1б | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) |  | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству кюветов, канав и дренажей  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.1.2б | Послойная отсыпка на первой стадии нижней части насыпи на промерзшее основание |  | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке нижней части насыпи согласно п. 6.2.1. 6.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке нижнего слоя насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала лабораторного контроля  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 4.1.3б | Послойное уплотнение нижней части насыпи |  | Контроль выполнения работ по послойному уплотнению согласно п. 6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Наличие акта пробного уплотнения  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.1.4б | Дополнительноеуплотнение нижней части насыпи |  | Контроль выполнения работ по дополнительному уплотнению согласно п. 6.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Наличие акта пробного уплотнения  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.1.5б | Послойная отсыпка на второй стадии верхней части насыпи |  | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке верхней части насыпи согласно п. 6.2.1, 6.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке последующих слоев насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала лабораторного контроля  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 4.1.6б | Послойное уплотнение верхней части насыпи |  | Контроль выполнения работ по послойному уплотнению согласно п. 6.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Наличие акта пробного уплотнения  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.1.7б | Планировка верха земляного полотна |  | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие ведомости приемки земляного полотна  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| **4.2 Земляное полотно из глинистых грунтов** | | | | | | | |
| а – разработка выемок в глинистых грунтах способом рыхления мерзлого грунта взрывами с последующей разработкой экскаваторами | | | | | | | |
| 4.2.1 | Рыхление мерзлого грунта выемки взрывами |  | Контроль выполнения работ по рыхлению мерзлого грунта взрывами согласно п. 6.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28, п.5.2.3, п.5.2.7-5.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.26 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по рыхлению грунта взрывами  2. Протоколы испытаний  3. Наличие журнала буровзрывных работ\* |  |  |
|  | Контроль степени рыхления грунта согласно п. 5.2.3, 7.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.26 | Документарный |  |  |
|  | Контроль глубины промерзания грунта согласно п. 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный |  |  |
| 4.2.2 | Разработка разрыхленного мерзлого грунта выемки экскаваторами |  | Контроль выполнения работ по разработке мерзлого грунта выемки согласно п. 4.5.4-4.5.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по разработке грунта выемки земляного полотна |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно п. 5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный | Наличие журнала технического нивелирования |  |  |
| 4.2.3 | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) |  | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству кюветов, канав и дренажей  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.2.4 | Уплотнение |  | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.2.5 | Планировка верха земляного полотна и откосов выемки |  | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие ведомости приемки земляного полотна  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| б – разработка выемок взрывами грунта на выброс или сброс с доработкой экскаваторами и бульдозерами | | | | | | | |
| 4.2.1 | Разработка мерзлого грунта выемки взрывным способом |  | Контроль выполнения работ по разработке мерзлого грунта взрывным способом согласно п. 6.3.1, 6.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28, п.5.2.4, п.5.2.5-5.2.6, п.5.2.9-5.2.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.26 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по рыхлению грунта взрывами  2. Протоколы испытаний  3. Наличие журнала буровзрывных работ\* |  |  |
|  | Контроль области разлета обломков мерзлого грунта при разработке мерзлого грунта  взрывным способом согласно п. 5.2.4, 7.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.26 | Документарный |  |  |
|  | Контроль глубины промерзания грунта согласно п. 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 |  |  |  |
| 4.2.2 | Доработка мерзлого грунта выемки экскаваторами и бульдозерами |  | Контроль выполнения работ по доработке мерзлого грунта выемки согласно п. 4.3.4, 4.3.5, п.4.5.4-4.5.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по доработке мерзлого грунта выемки земляного полотна экскаваторами и бульдозерами |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно п. 5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный | Наличие журнала технического нивелирования |  |  |
| 4.2.3 | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) |  | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству кюветов, канав и дренажей  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.2.4 | Уплотнение |  | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.2.5 | Планировка верха земляного полотна и откосов выемки |  | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие ведомости приемки земляного полотна  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.2.6 | Укладка теплоизоляционного материала на откосы (в льдонасыщенных грунтах) |  | Контроль выполнения работ по укладке теплоизоляционного материала на откосы согласно п. 6.3.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке теплоизоляционного материала на откосы |  |  |
| в – послойная разработка грунта по мере его естественного оттаивания | | | | | | | |
| 4.2.1 | Послойная разработка грунта выемки по мере его естественного оттаивания |  | Контроль выполнения работ по послойной разработке грунта выемки согласно п.6.3.1, 6.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по послойной разработке грунта выемки земляного полотна |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно п. 5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный | Наличие журнала технического нивелирования |  |  |
|  | Контроль глубины промерзания грунта согласно п. 7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 |  |  |  |  |
| 4.2.2 | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) |  | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству кюветов, канав и дренажей  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.2.3 | Уплотнение |  | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.2.4 | Планировка верха земляного полотна и откосов выемки |  | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие ведомости приемки земляного полотна  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| г – возведение насыпи из глинистых грунтов | | | | | | | |
| 4.2.1 | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) |  | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству кюветов, канав и дренажей  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.2.2 | Послойная отсыпка насыпи земляного полотна |  | Контроль выполнения работ по отсыпке насыпи согласно п.4.3.2, 4.3.7, 4.4.5, 4.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала лабораторного контроля  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 4.2.3 | Послойное уплотнение |  | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 6.3.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 и п.4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Наличие акта пробного уплотнения  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.2.4 | Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи |  | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие ведомости приемки земляного полотна  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| **4.3 Земляное полотно из местных грунтов, возводимое способом промораживания** | | | | | | | |
| 4.3.1 | Устройство водоотводных сооружений (кюветов, канав и дренажей) |  | Контроль выполнения работ по устройству водоотводных сооружений согласно п.6.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству кюветов, канав и дренажей  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.3.2 | Подготовка основания |  | Контроль выполнения работ по расчистке полосы отвода от снега согласно п. 6.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству кюветов, канав и дренажей |  |  |
| 4.3.3 | Послойная отсыпка грунта на промерзшее основание продольным способом |  | Контроль выполнения работ по послойной отсыпке согласно п. 6.4.1, 6.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала лабораторного контроля  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль качества и однородности грунта  согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль глубины промерзания отсыпаемых слоев согласно п.7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 |  |  |  |
| 4.3.4 | Послойное уплотнение |  | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 6.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Наличие акта пробного уплотнения  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.3.5 | Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи |  | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие ведомости приемки земляного полотна  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно п.5.16 табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| **4.4 Земляное полотно с теплоизоляционным слоем** | | | | | | | |
| 4.4.1 | Устройство выравнивающего слоя |  | Контроль выполнения работ по устройству выравнивающего слоя согласно п.6.5.2, 6.5.4, 6.5.9, 6.5.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству выравнивающего слоя  2. Наличие журнала нивелирования  3. Наличие журнала лабораторного контроля  4. Протоколы испытаний  5. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль ровности и степени уплотнения выравнивающего слоя согласно 6.5.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 4.4.2 | Укладка вспененных геоплит |  | Контроль выполнения работ по укладке вспененных геоплит согласно п.6.5.5, 6.5.9, 6.5.10, п.7.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке вспененных геоплит  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.4.3 | Устройство защитного слоя |  | Контроль выполнения работ по устройству защитного слоя согласно п. 6.5.7, 6.5.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по устройству защитного слоя  2. Наличие журнала нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| Контроль толщины защитного слоя согласно п.6.5.7 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 4.4.4 | Послойная отсыпка насыпи земляного полотна |  | Контроль выполнения работ по отсыпке насыпи согласно п.4.3.2, 4.3.7, 4.4.5, 4.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 и п.6.5.10 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала лабораторного контроля  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный |  |  |
|  | Контроль процентного содержания мерзлого грунта согласно п.5.3, 7.4-7.5 СТО НОСТРОЙ 2.25.25 | Документарный |  |  |
| 4.4.5 | Послойное уплотнение |  | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Наличие акта пробного уплотнения  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.4.6 | Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи |  | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие ведомости приемки земляного полотна  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| **4.5 Земляное полотно с армирующими прослойками из геотекстиля** | | | | | | | |
| 4.5.1 | Выравнивание основания или грунта земляного полотна |  | Контроль выполнения работ по выравниванию согласно п.6.6.1, 6.6.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ по выравниванию поверхности  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.5.2 | Раскладка рулонов геотекстиля и их стыковка |  | Контроль выполнения работ по раскладке и стыковке рулонов геотекстиля согласно п. 6.6.1, 6.6.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль промерзания грунта основания согласно п.7.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный |  |  |
| 4.5.3 | Послойная отсыпка насыпи земляного полотна |  | Контроль выполнения работ по отсыпке насыпи согласно п.4.3.2, 4.3.7, 4.4.5, 4.4.8 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 и п.6.6.1 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по отсыпке насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала лабораторного контроля  3. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль качества и однородности грунта согласно п. 5.12 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный |  |  |
| 4.5.4 | Послойное уплотнение |  | Контроль выполнения работ по уплотнению согласно п. 4.6, 4.7, 5.6, 5.9 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению насыпи земляного полотна  2. Наличие журнала контроля плотности земляного полотна  3. Наличие акта пробного уплотнения  4. Протоколы испытаний |  |  |
|  | Контроль влажности уплотняемого слоя согласно п. 4.6, 5.10, 5.11  СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль степени уплотнения грунта согласно п. 5.11 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
| 4.5.5 | Планировка верха земляного полотна и откосов насыпи |  | Контроль выполнения работ по планировке верха земляного полотна согласно п. 5.8, 5.9, п.5.16 табл. 4 (п.1.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о планировке поверхности земляного полотна  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие ведомости приемки земляного полотна  4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль высотных отметок продольного профиля согласно табл. 4 (п.1.2.2) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль расстояния между осью и бровкой земляного полотна согласно табл. 4 (п.1.2.3) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль поперечных уклонов согласно табл. 4 (п.1.2.4) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
|  | Контроль ровности поверхности согласно п. 5.13 СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный |  |  |
|  | Контроль крутизны откосов согласно табл. 4 (п.1.2.5) СТО НОСТРОЙ 2.25.23 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| **4.6 Земляное полотно с объемными георешетками с заполнителем** | | | | | | | |
| 4.6.1 | Подготовительные работы (планировка, уплотнение основания и разметка границ укладываемых секций объемной георешетки) |  | Контроль выполнения подготовительных работ согласно п.6.7.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о выполнении подготовительных работ  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
| 4.6.2 | Установка объемных георешеток |  | Контроль выполнения работ по установке объемных георешеток согласно п.6.7.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по установке объемных георешеток  2. Наличие журнала технического нивелирования  3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль положения секций георешетки согласно п 6.7.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Инструментальный |  |  |
| 4.6.3 | Заполнение ячеек объемных георешеток песком, щебнем, камнем или грунтом |  | Контроль выполнения работ по заполнению ячеек согласно п. 6.7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по установке объемных георешеток  2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ |  |  |
|  | Контроль толщины слоя заполнителя согласно п. 6.7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Инструментальный | Наличие журнала технического нивелирования |  |  |
|  | Контроль выполнения работ по уплотнению уложенного заполнителя согласно п. 6.7.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный/ Визуальный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению уложенного заполнителя в ячейки объемной георешетки |  |  |
|  | Контроль степени плотности грунта в ячейках георешеток согласно п. 7.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие журнала лабораторных работ  2. Протоколы испытаний |  |  |
| **Этап 5: Укрепление откосов** | | | | | | | |
| **5.1 Укрепление откосов торфопесчаной смесью, посевом трав** | | | | | | | |
| 5.1.1 | Доставка и распределение торфопесчаной смеси или растительного грунта |  | Контроль выполнения работ по распределению торфопесчаной смеси или растительного грунта согласно п.6.8.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по распределению торфопесчаной смеси или растительного грунт |  |  |
| 5.1.2 | Гидропосев семян |  | Контроль выполнения работ по посеву семян согласно п. 6.8.4 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по посеву семян |  |  |
| **5.2 Укрепление откосов с использованием георешеток** | | | | | | | |
| 5.2.1 | Уплотнение и планировка поверхности откоса |  | Контроль выполнения работ по уплотнению и планировке поверхности откоса согласно п.6.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | 1. Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по уплотнению и планировке поверхности откоса  2. Наличие журнала лабораторного контроля  3. Протоколы испытаний |  |  |
| 5.2.2 | Укладка нетканого геотекстиля |  | Контроль выполнения работ по укладке нетканого геотекстиля согласно п. 6.9.2 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по укладке нетканого геотекстиля |  |  |
| 5.2.3 | Закрепление георешеток на откосах |  | Контроль выполнения работ по закреплению георешеток на откосах согласно п. 6.9.1, 6.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по закреплению георешеток на откосах |  |  |
| 5.2.4 | Скрепление секций георешеток |  | Контроль выполнения работ по скреплению секций георешеток согласно п. 6.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по скреплению секций георешеток |  |  |
| 5.2.5 | Заполнение ячеек георешеток (торфопесчаной смесью, растительным грунтом, щебнем) |  | Контроль выполнения работ по заполнению ячеек георешеток согласно п. 6.9.4-6.9.6 СТО НОСТРОЙ 2.25.28 | Документарный | Наличие записи в общем журнале работ о проведении работ по заполнению ячеек георешеток |  |  |
| Примечания  1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.25.28. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.  2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.  \* - наличие данной документации проверяется при необходимости проведения буровзрывных работ | | | | | | | |

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.28 соблюдены в полном объеме.

2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.25.28 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,

принимавшего участие в проверке:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.